Girmi PI51


Návod k obsluze

Vážení zákazníci,
před použitím spotřebiče je nutné přečíst si pozorně návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ
Spotřebič lze připojit jen do chráněné zásuvky instalované v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
· Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně případného příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
· Za provozu je teplota nekrytých povrchových částí spotřebiče velmi vysoká. 
· Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
· Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.
· UPOZORNĚNÍ: Pokrmy s vysokým obsahem tuku a oleje se mohou při přehřátí snadno vznítit.
· Spotřebič nepoužívejte v těsné blízkosti závěsů a záclon či jiných citlivých materiálů ani pod závěsnými policemi apod.
· Spotřebič umístěte s dostatečným odstupem od okolních předmětů na podložku, která je omyvatelná, odolná vůči působení vysokých teplot a vodní páry. Zachovejte potřebnou distanční vzdálenost mezi podstavnými nožičkami vařiče a podložkou. 
· Po každém použití spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Vidlici je rovněž nutné vytáhnout při poruše provozu a před každým čištěním.
· Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; k tomuto účelu je určena zástrčka.
· Přívodní šňůru nenechávejte viset přes hranu pracovní plochy.
· Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Totéž platí i pro přívodní šňůry jiných elektrospotřebičů.
· Při nesprávné obsluze spotřebiče nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
· Spotřebič je určen  k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.
· Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu). 

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU
Před prvním použitím zapněte spotřebič v dobře větrané místnosti na plný výkon a nechte ho asi 3 minuty hřát. Vypálí se tak ochranná vrstva nanesená na plotýnce a spotřebič bude lépe chráněný vůči rzi. Jako průvodní jev se může uvolnit lehký dým, který však není na závadu. Poté spotřebič omyjte, jak je popsáno v oddíle Čištění a údržba.


INDUKČNÍ VAŘENÍ
Tato elektrická deska je vhodná pro vaření a ohřev mnoha pokrmů pomocí speciálních hrnců a pánví. Indukční deska „indukuje“ magnetické pole na dně varné nádoby,
a vytváří v samotné nádobě proudy, které ohřívají jídlo v ní obsažené.
Tímto způsobem se téměř veškerá absorbovaná energie přenáší do nádoby, čímž se minimalizují tepelné ztráty.
Navíc je bezpečnější ji používat, protože deska zůstává studená.
[image: ]
LZE POUŽÍVAT S HRNCI, PÁNVAMI NEBO PÁNVAMI: Smaltované, litinové, železné, nerezové s
feritickou základnou, hliníkové slitiny s feritickou základnou. Dno varné nádoby musí být ploché.
NELZE POUŽÍVAT S HRNCI, PÁNVAMI NEBO PÁNVAMI: 
[image: ]
[image: ]Měděné, skleněné, keramické, hliníkové, se zaobleným dnem nebo s
průměrem menším než 8 cm.
PI51
1. Varná deska
2. Varné plochy
3. Ve spodní části: ventilátor
4. Ovládací panel

PROVOZ
- Umístěte desku na rovný a stabilní povrch a ponechte dostatek prostoru po stranách spotřebiče. Umístěte
vhodnou varnou nádobu doprostřed varné plochy (2) a vložte do ní jídlo.
- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky: spotřebič vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí „Lo“.
- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP na panelu (4); rozsvítí se kontrolka ZAP/VYP. Na panelu je pouze jedno tlačítko ZAP/VYP, které platí pro oba hořáky.
[image: ]
Ovládací panel (4)
1) Vaření s nastavením výkonu
- Dotkněte se tlačítka „Vybrat“ pod hořákem, který chcete použít jednou. Spotřebič se zapne, na displeji se zobrazí „1200 W“ pro velký talíř nebo „1000 W“ pro malý talíř.
- Pomocí tlačítek „Max“ a „Min“ můžete nastavit výkon hořáku na maximum nebo minimum.
- Tlačítky „+“ a „-“ můžete měnit absorbovaný výkon a tím i množství tepla předávaného pokrmu.
Nastavení výkonu pro velký talíř je 500, 800, 1200, 1500, 1800, 2000 W.
Nastavení výkonu pro malý talíř je 500, 800, 1000, 1200, 1300, 1500 W.
- Po dokončení vaření stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí spotřebiče a na levém displeji se zobrazí „Lo“.
1A) Časovač po nastavení výkonu
- Během vaření stiskněte tlačítko „Select“. Kontrolka „time“ bude blikat a na displeji se zobrazí „0“.
- Tlačítky „+“ a „-“ nastavte dobu vaření až do 180 minut.
- Nastavená doba vaření se zobrazí na několik sekund.
- Během vaření se na displeji zobrazí zvolený výkon a zbývající čas.
- Vaření se po uplynutí této doby zastaví.
2) Vaření s regulací teploty
- Stiskněte tlačítko „Select“ 3krát, dokud se nerozsvítí kontrolka „Temp“ a na displeji se nezobrazí „240“. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovanou teplotu vaření. Lze nastavit 10 úrovní v rozmezí od 60 °C do 240 °C.
2A) Časovač po nastavení teploty
- Stiskněte tlačítko „Select“ počtvrté. Kontrolka „time“ bude blikat a na displeji se zobrazí „0“.
- Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte dobu vaření až do 180 minut.
- Nastavená doba vaření se na displeji zobrazí na několik sekund.
- Během vaření se na displeji zobrazí zvolená teplota a zbývající čas.
- Vaření se po uplynutí této doby zastaví.
Body 1), 1A), 2), 2A) platí pro oba hořáky.

ZAMČENÍ KLÁVES
Chcete-li zamknout klávesnici panelu (4), stiskněte během používání současně tlačítka „+“ a „-“. Na displeji se zobrazí písmeno L, které označuje zamčení. Pro odemčení stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“.
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Spotřebič se automaticky vypne, pokud není vložena žádná varná nádoba, pokud je vyjmuta nebo pokud je vyrobena z materiálu nevhodného pro indukční vaření.
V tomto případě hořák pípá přibližně 30 sekund a poté přejde do pohotovostního režimu se zobrazením „Lo“.
Pokaždé, když vypnete výrobek tlačítkem ZAP/VYP, ventilátor běží přibližně 60 sekund, aby se ochladily všechny části spotřebiče. K vypnutí výrobku vždy použijte tlačítko ZAP/VYP, nevypínejte jej vyjmutím varné nádoby.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Chyba Příčina Řešení
E0 Varná nádoba není vhodná.
Varná nádoba není umístěna ve varné zóně.
Není v ní žádná varná nádoba. Použijte varnou pánev vhodnou pro indukční vaření a umístěte ji doprostřed varné zóny.
E01 Vnitřní přehřátí nebo zkrat.

Zkontrolujte, zda není větrání zablokováno, nebo se obraťte na servisní středisko, protože termostat může být v tomto případě vadný.
E02 Přehřátí varného skla.

Nechte sklo vychladnout a odstraňte vše, co sklo přehřívá.
Po vychladnutí můžete vaření obnovit.
E03 Vysoké nebo nízké napětí Připojte k vhodné síti s údaji o registrační značce.
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