G3ferrari G10139
INFORMACE O POUŽITÍ
POZOR: Nepracujte s prázdným nádobím. Nikdy nepřehřívejte hrnec ani pánev.
Nevkládejte hliníkovou fólii, papír nebo materiály mezi varnou deskou a hrncem/pánví.
S čerstvě uvařeným jídlem zacházejte opatrně.
Nepřemisťujte spotřebič během vaření ani s ním horké předměty na něm.
Používejte výrobek pouze pro jeho zamýšlené použití, pak pomocí vhodných hrnců nebo nádob
na indukční vaření. Používejte nádoby na vaření vhodné pro rozměry varné desky.
Po použití jej odpojte a počkejte, až dojde ochlazení každé části produktu před uskladněním
výrobek nebo pokračujte v čištění. Na úklid používejte měkké houbičky.
Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Nenechte pod proudem vody z vodovodu. Vyhněte se tomu voda nebo jiné tekutiny stékají z varných ploch.
Umístěte talíř na stabilní a rovné police. Při použití po stranách výrobku ponechte dostatečný prostor (5 až 10 cm).
Neblokujte ventilační otvory
Nepoužívejte jako police na předměty.
Vzhledem k vysokému výkonu sporáku nepoužívejte více zásuvek pro připojení k elektrické síti.
Nepoužívejte s implantovaným kardiostimulátorem. Nepoužívat pokud je varné sklo poškozeno. Umístěte pryč spotřebiče, které jsou ovlivněny činností polí magnetické: TV, rádio, magnetické karty atd.
Nedotýkejte se varné desky během používání, např se zahřívá varnou nádobou
Chcete-li produkt vypnout, použijte tlačítko ON/OFF, ne vypněte jej vyjmutím varné nádoby
INDUKČNÍ VAŘENÍ
Tento elektrický gril je vhodný pro vaření a ohřívání mnoha pokrmů pomocí vhodných pánví
hrnce a pánve. Indukční vařič „indukuje“ magnetické pole na dně varné nádoby,
vytváření proudů v samotné nádobě, které ohřívají potraviny v nich obsažené.
Tímto způsobem se téměř veškerá absorbovaná energie přenese do nádoby, čímž se minimalizují disperze tepla. Navíc je zde větší bezpečnost při používání, protože varná deska zůstává studená.
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LZE POUŽÍT S HRNICEMI, PÁNVEMI NEBO PÁNVY: Smaltované, z litiny, železa, nerezové oceli s
feritické dno, hliníková slitina s feritickým dnem. Dno varné nádoby musí být rovné
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[image: ]NEPOUŽÍVEJTE S HRNICEMI, PÁNVEMI NEBO PÁNVY: měď, sklo, keramika,
hliník, se zaoblenou základnou nebo s průměrem menším než 8 cm.
NOMENKLATURA G10139
1. Varná deska
2. Oblasti vaření
3. V základně: větrací ventilátor
4. Ovládací panel
ÚKON
- Umístěte desku na rovný povrch, stabilní a po stranách ponechává dostatečný prostor produkt.
- Položte na něj vhodnou nádobu na vaření
uprostřed varné oblasti (2) a vložte jídlo uvnitř nádoby. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky (spotřebič pípnutí) a stiskněte tlačítko ON/OFF na panelu (4) pod kamny použití: na displeji se zobrazí „ON“.
- Levá strana ovládá velký hořák, pravá strana malý hořák.
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1) Vaření s nastavením výkonu
- Dotkněte se tlačítka "Function" pod hořákem, který chcete použít pouze jednou. Zařízení se zapne,
na displeji se zobrazí „1600W“ pro levou desku nebo „1200W“ pro pravou desku.
- Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" můžete měnit výkon a tím i množství tepla přenášeného do jídla.
Výkony, které lze nastavit pro velký talíř jsou 200, 350, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800W
Výkony, které lze u malého talíře nastavit, jsou 200, 350, 500, 650, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300W.
- Na konci vaření se dotkněte tlačítka ON/OFF pro vypnutí spotřebiče, na displeji se zobrazí "OFF".
1A) Časovač po nastavení výkonu
- Během vaření stiskněte „Timer“. Na displeji se zobrazí „0:00“.
- Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte dobu vaření od 1 minuty do 3 hodin.
- Nastavená doba vaření bude na displeji několik sekund blikat.
- Během vaření se na displeji zobrazí zvolený výkon a zbývající čas.
- Po uplynutí této doby se vaření zastaví.
2) Vaření s regulací teploty
- Stiskněte 2x „Function“, dokud se nerozsvítí kontrolka „Teplota“ a na displeji se zobrazí „240“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ nastavte požadovanou teplotu vaření. K dispozici je 10 úrovní
nastavitelná, mezi 60° a 240°C.
2A) Časovač po nastavení teploty
- Během vaření stiskněte „Timer“. Na displeji se zobrazí „0:00“.
- Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte dobu vaření od 1 minuty do 3 hodin.
- Nastavená doba vaření bude na displeji několik sekund blikat.
- Během vaření se na displeji zobrazí zvolená teplota a zbývající čas.
- Po uplynutí této doby se vaření zastaví.
ZÁMEK
Chcete-li zamknout klávesnici panelu (4), stiskněte během používání klávesu "LOCK". Na displeji se rozsvítí kontrolka „Lock“. se rozsvítí, aby signalizoval zablokování. Pro odemknutí stiskněte na 3 sekundy tlačítko „LOCK“.
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Spotřebič se automaticky vypne, pokud není varná nádoba, nebo pokud je vyjmuta, popř
je vyrobena z materiálu nevhodného pro indukční vaření.
V tomto případě se na displeji na několik sekund zobrazí E0, poté se výrobek přepne do pohotovostního režimu.
Pokaždé, když produkt vypnete tlačítkem ON/OFF, ventilátor se bude dále otáčet, dokud pokaždé nevychladne
součástí spotřebiče. Pro vypnutí výrobku vždy používejte tlačítko ON/OFF, nevypínejte jej vyjmutím
varnou nádobu nebo jejím odpojením.
ČIŠTĚNÍ - Před provedením vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout
jakékoli čištění.
- Výrobek neponořujte do vody ani jej nenechávejte pod proudem vody z vodovodu. V každém případě se vyhněte
že voda nebo jiné tekutiny stékají po varných plochách.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo kovové houby.
- Očistěte varné desky vlhkou houbou.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Napájení: AC 230V~50/Hz. Výkon 3100W (1800 + 1300)
• Nastavení výkonu a teploty – 180 minutový časovač
• Zámek tlačítek - Dotykové ovladače - Kontrolky
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