Trevi    TT 1020 BT
Návod k použití
Toto zařízení je elektronický přístroj, takže jej nepoužívejte v následujících případech:- V blízkosti magnetických polí.- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače a ohřívače.- ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.- Na velmi zaprášených místech.- V místech vystavených vibracím.- Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách bylo vždy dostatek místa pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm).
- Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a přístroj odevzdejte do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.- Před nabíjením vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely správně nainstalovány.- Na spotřebič nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného plamene, například zapálené svíčky.- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na spotřebič nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.- Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.
PÉČE A ÚDRŽBA Pro čištění doporučujeme použít jemnou, mírně navlhčenou látku. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.
Důležité Dobrá konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhodobou dokonalou funkci. Pokud však dojde k jakýmkoli potížím, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jiné charakteristiky než ty, které jsou popsány.
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POPIS
1. Adaptér pro 45 ot./min
2. Hlavové rameno
3. Páka pro zvedání / spouštění ramena hlavy
4. Volič automatického zastavení
5. Příkazová sekce
6. Reproduktory
7. Volič rychlosti otáčení (33/45/78 otáčky za minutu) 8-9
10. otočná plocha
11. Vstup AUX IN
12. Výstup LINE OUT
13. Napájecí zásuvka
POPIS Ovladače
14. Vstup USB
15. Indikátor LED napájení
16. Indikátor nabíjení LED
17. Indikace LED pro provoz
18. Zapnutí / Nastavení hlasitosti
19. Tlačítko Auto / Ruční
20. Tlačítko REC pro spuštění funkce kódování
21. Tlačítko PREV, chcete-li přejít na předchozí skladbu
22. Tlačítko NEXT, chcete-li přejít na další skladbu
23. Tlačítko Přehrát / Pozastavit, chcete-li aktivovat / pozastavit přehrávání
24. Tlačítko STOP zastaví přehrávání / kódování
25. Volič funkcí
NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ BATERIÍ
Tento spotřebič používá dobíjecí lithiovou baterii. Po dokončení nabíjení bude fungovat bez připojení k elektrické zásuvce. Nabijte baterii pouze tehdy, když je přehrávač vypnutý
[bookmark: _GoBack] Připojte zařízení k síťovému adaptéru a vložte adaptér do síťové zásuvky.
 Indikátor nabíjení (16) se rozsvítí: blikající červeně indikuje nabíjení akumulátoru, červená barva indikuje nabití baterie. Průměrná doba nabíjení prostřednictvím síťového adaptéru při vypnutí spotřebiče (rychlá nabíjení, rychlá nabíjení) je přibližně 5 hodin.
Nízká kapacita baterie: když je baterie vybitá, přístroj vydá výstrahu a poté vypne automaticky přerušení probíhající funkce.
Upozornění: Chcete-li dobít baterii, používejte pouze napájecí zdroj dodávaný se zařízením.
VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ NABÍJATÉ BATERIE Nabijte baterii při teplotě mezi 5 ° C a 35 ° C. Nevystavujte nabíjení za stanovenou dobu, aby nedošlo k přehřátí a prasknutí Nabíjení baterie za stanovenou dobu nebo prodlouženou dobu nečinnosti může snížit její životnost. Dobíjecí baterie je vystavena opotřebení a její kapacita se postupně snižuje.
ON / OFF / VOLUME
1. Chcete-li spotřebič zapnout, otočte ovladačem hlasitosti (18) ve směru hodinových ručiček (uslyšíte cvaknutí).
2. Chcete-li spotřebič vypnout, otočte ovladačem hlasitosti (18) proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (uslyšíte kliknutí).
3. Nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti (18).
- Po určité době nečinnosti přístroj přejde do pohotovostního režimu, aby znovu vypnul a znovu zapnul regulátor hlasitosti (18) podle popisu.
BLUETOOTH 
1. Otočte voličem (25) do polohy USB / BT; odstraňte případnou USB paměť ze vstupu (14).
2. V režimu Bluetooth systém automaticky zadá vyhledávání.
3. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete spárovat, a uvidíte jej.
4. Spusťte vyhledávání zařízení. Nakonec připojte zařízení "TreviTT1020BT".
5. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE (23).
6. Během poslechu přejděte na další skladbu stisknutím tlačítka NEXT (22).
7. Během poslechu stiskněte tlačítko PREV (21) a přejděte na předchozí stopu.
8. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE (23) pro aktivaci pauzy a znovu stiskněte tlačítko pro obnovení přehrávání
POZNÁMKA: Pokud je spojení BT přerušeno, opakujte postup párování podle popisu.
USB
1. Vložte zařízení do vstupu usb (14).
2. Otáčejte otočným přepínačem (25) do polohy USB / BT, přehrávání skladby se automaticky aktivuje.
3. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE (23) pro aktivaci pauzy, opět stiskněte tlačítko pro obnovení přehrávání
4. Stisknutím a podržením tlačítka STOP (24) na přístroji natrvalo zastavíte přehrávání.
5. Během poslechu stiskněte tlačítko NEXT (22) a přesuňte se na další stopu. Stiskněte dlouze tlačítko pro posun skladby skladby.
6. Stiskněte tlačítko PREV (21) během poslechu a přesuňte se na předchozí skladbu. Stiskněte dlouze tlačítko pro rychlé přeskočení zpět na poslouchání přehrávané skladby.
- Přehrávač nemusí podporovat některá zařízení USB, což je způsobeno neslučitelností některých procesorů.
OTÁČENÍ
1. Otočte voličem (25) do polohy PHONO.
2. Pomocí voliče otáček otočného talíře (7) zvolte správnou rychlost disku (33/45/78 otáček).
3. Vložte disk na desku. Použijte dodaný adaptér (1), pokud je disk 45 ot./min.
4. Uvolněte rameno z pojistného háku (8); zvedněte rameno a vložte jehlu na disk, aktivujte páku (3) pro snížení ramena hlavy.
Poznámky: - Před použitím odstraňte ochranný kryt špičky otočného talíře.
- Před manipulací s ramenem se ujistěte, že  je uzamčeno příslušným dorazem před a po jeho použití. Ujistěte se, že jste páku (3) spustili.
- Některé disky se mohou zastavit před koncem, protože oblast disku neodpovídá nastavení tohoto přístroje. V takovém případě nastavte volič AUTO STOP (4) na OFF. Tímto způsobem se disk přehraje až do konce, ale automaticky se nezastaví.
AUX IN 1. Otočte voličem (25) do polohy AUX IN.
2. Připojte jakýkoli přístroj s audio výstupem přes odpovídající kabel 3,5 mm (není součástí dodávky) do vstupu AUX IN (11).
3. Vezměte vnější jednotku ze svých příkazů.
ZÁZNAM (KÓDOVÁNÍ) MP3 / AUX IN Tato jednotka umožňuje nahrávat zvukové stopy z gramofonů a vstupu Aux In na USB zařízení ve formátu MP3.
GRAMOFON / AUX IN KÓDOVÁNÍ
1. Zapněte přístroj a vyberte funkci Phono nebo Aux In. Pokud používáte vstup Aux In, připojte připojovací kabel (není součástí dodávky) s externím zdrojem.
2. Vložte paměť USB do vstupu (14).
3. Stisknutím tlačítka Automatické / Ruční (19) vyberte požadovaný typ záznamu: Manuální: zelená LED dioda REC bliká jednou a zaznamenává jednu nekonečnou stopu.
Auto: Zelená kontrolka REC bliká dvakrát, zaznamená stopu pro každou skladbu (jednotka rozbíjí skladby bez zvuku).
Poznámka: Použití funkce Auto může způsobit nesprávně poškozené stopy v důsledku období nepřítomnosti zvuku uvnitř skladby.
4. Stiskněte tlačítko REC (20), zelená kontrolka REC bliká; spusťte přehrávání disku z gramofonu nebo spusťte přehrávání zvukové stopy z externího zdroje, pokud použijete vstup Aux In.
5. Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko STOP (24).
6. Nahraná skladba se uloží do paměti USB v adresáři RECORD.
LINE OUT 
1. Pomocí stereofonního kabelu RCA (není součástí dodávky) je možné připojit výstup Line Out na externí zesilovací systém.
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Nabíjecí baterie: Vnitřní pro Lithium 3.7V Napájení: 5V s nabíječkou Napájení 230V ~ 50Hz Bluetooth: 2,5Mw Bezdrátová přenosová frekvence: 2,4 GHz Spotřeba: 10 W Rozměry: 395 x 280 x 125 mm (š xhxv)
INFORMACE O ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACI BATERIÍ Upozornění: Odvoz a likvidace jsou vyhrazeny výlučně pro specializovaný technický personál! Bez ohledu na to, jaký typ baterie je vyčerpán, nesmí být likvidován v domácím odpadu, v ohni nebo ve vodě. Jakýkoli typ vyčerpaného akumulátoru musí být recyklován nebo likvidován ve vhodných specializovaných sběrných střediscích.
Vyjmutí baterie:
1. Vyjměte 4 šrouby na otočné desce / ovládacím panelu.
2. Zvedněte otočný talíř / ovládací panel a vyhledejte baterii.
3. Odpojte kabely baterie a vyjměte je.
Informací uživatelům na základě legislativního nařízení N ° 49 14.března 2014 „Provádění směrnice 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)“
Baterie musí být shromažďovány odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí přinést zařízení do sběrných středisek pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo vrátit ho prodejci při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu. 
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