G10198
INFORMACE O POUŽITÍ
POZOR: používejte nádobu pouze na těle mléčného šlehače. Nepoužívejte na plynových nebo elektrických sporácích.
Při prvním použití očistěte části, které přicházejí do styku s potravinami – tedy sklenici, víčko a metličku.
Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu.
Plňte přístroj pouze mlékem a dbejte na to, abyste nepřekročili označené min. a max. množství uvnitř přístroje (MIN, MAX).
Nalijte mléko před zapnutím. Nikdy nepřidávejte tekutiny po zapnutí.
Pokud se přístroj spustí naprázdno, bezpečnostní mechanismus ho automaticky po několika sekundách vypne, aby nedošlo k poškození.
Po použití odpojte zástrčku a počkejte, až se přístroj vychladí, než ho uložíte nebo očistíte.
Nepoužívejte ponoření přístroje do vody ani jiných tekutin.
Vyhněte se stříkající vodě nebo tekutinám, které by mohly přístroj zasáhnout.
Vždy zavřete víko před každým spuštěním.
Umístěte přístroj na stabilní a rovný povrch.
Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty.
Metličku odstraňte pouze po vypnutí přístroje a odpojení ze sítě.
Aby nedocházelo k usazování mléka na nádobě, po každém použití ji okamžitě opláchněte vodou.

NÁZVOSLOVÍ G10198
1. [image: ]Víko
2. Metlička
3. Tělo motoru
4. Tlačítko spuštění
5. Displej
6. Rukojeť 
7. Nádoba
8. Ohřívací deska
9. Kabel a zástrčka
10. Míchadlo (pod základnou)

PROVOZ
Přístroj obsahuje 2 příslušenství:
· Nerezová metlička pro šlehání
· Plastové míchadlo pro míchání nápojů bez šlehání
Připevněte příslušenství na dno nádoby (7) podle toho, jaký nápoj chcete připravit. Umístěte nádobu (7) na ohřívací desku (8).
Nalijte mléko nebo čokoládu (či jiné nápoje) do nádoby (7) a dbejte, abyste nepřekročili označené limity (MIN 150 ml – MAX 250 ml).
POZOR: pokud překročíte MAX hladinu, mléko může během použití přetéct.
FUNKCE
· FUNKCE 1: Jedno stisknutí tlačítka (4) – na displeji (5) bliká červená kontrolka. Použití:
· Ohřev a šlehání mléka (s metličkou 2)
· Ohřev a míchání mléka či jiných tekutin (s míchadlem 10)
· Ohřev mléka či jiných tekutin (bez příslušenství)
· FUNKCE 2: Dvě stisknutí tlačítka (4) – bliká červená kontrolka. Použití:
· Ohřev čokolády (bez příslušenství)
· FUNKCE 3: Tři stisknutí tlačítka (4) – bliká modrá kontrolka. Použití:
· Šlehání čerstvého mléka z lednice nebo pokojové teploty bez ohřevu (s metličkou 2)
· Míchání tekutin bez ohřevu (s míchadlem 10)
Po dokončení některé z funkcí se mléčný šlehač automaticky vypne.
Přístroj lze kdykoli zastavit opětovným stisknutím tlačítka (4).
Po každém použití okamžitě opláchněte nádobu vodou, aby nedošlo k usazování mléka.

ČIŠTĚNÍ
Odpojte zástrčku a nechte všechny části vychladnout před čištěním.
Nepoužívejte ponoření základny a nádoby do vody. Vyhněte se stříkající vodě či jiným tekutinám.
Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Tělo a základnu očistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem.
Nádobu a příslušenství lze mýt běžným způsobem (saponátem, měkkou houbou).

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ
Zařízení se spustí, pokud je aktivováno bez mléka v nádobě. Aby se zabránilo přehřátí, přístroj se automaticky po několika sekundách vypne a aktivace je zablokována, dokud vychladne ohřívací těleso.

TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 230V~50-60Hz
· Výkon: 600 W
· Kapacita: 250 ml
· Tlačítko a kontrolka provozu
· Odnímatelná metlička pro snadné čištění
· Bezpečnostní systém s automatickým vypnutím
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