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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; tuto příručku si pečlivě uschovejte pro další použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.
Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis.
Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) v dosahu dětí – představují potenciální nebezpečí; tyto materiály je nutné třídit jako odpad.
Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena dle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
Pokud je nutné použít adaptéry, rozdvojky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které odpovídají platným bezpečnostním normám; nepřekračujte jejich maximální zatížení ani maximální výkon uvedený na adaptéru.
Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený; pokud jej nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
Vždy jej odpojte, pokud zůstává bez dozoru.
Čištění provádějte pouze po odpojení ze sítě.
Pokud je spotřebič nefunkční a nebude opravován, doporučuje se jej znehodnotit odříznutím napájecího kabelu.
· Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj při vytahování ze zásuvky. 
· Nenechávejte kabel viset z pracovní plochy – dítě by jej mohlo stáhnout. 
· Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo při zkratu; opravu svěřte autorizovanému servisu. 
· Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám (déšť, vlhkost, mráz). Uchovávejte jej v suchu. 
· Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 
· Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
· Děti si se spotřebičem nesmí hrát. 
· Uchovávejte spotřebič i kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
Pokud je napájecí kabel poškozený nebo spotřebič nefunguje správně, nezasahujte do něj. Opravy smí provádět pouze výrobce nebo kvalifikovaná osoba. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost a zrušit záruku.
· Spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobná prostředí (kuchyňky v obchodech, kancelářích, hotelích apod.). 
· Není určen pro ovládání externím časovačem nebo dálkovým ovládáním. 
· Před použitím vždy rozviňte napájecí kabel. 
· Nevystavujte výrobek nárazům. Používejte pouze originální příslušenství. 
· Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů (např. záclon), zdrojů tepla, chladu nebo páry. 

POKYNY K POUŽITÍ
Při prvním použití důkladně umyjte části, které přicházejí do styku s potravinami: víko, filtry, nádobu na šťávu a lisovací kužel.
Před použitím se ujistěte, že je přístroj umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Před použitím správně sestavte všechny části.
Aby nedošlo k přehřátí motoru, nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než 5 minut; poté nechte alespoň 5 minut vychladnout.
Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu.
Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.
Neponořujte motorovou jednotku do vody ani jiných kapalin; čistěte ji vlhkým hadříkem.
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G) Tělo motoru
PROVOZ
· Vložte konvici na šťávu (E) do motorového bloku (G) a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí. Správně umístěte také síto a odšťavňovací kužely. 
· Připojte zástrčku do elektrické sítě. Rozkrojte citrus na polovinu a položte ho na kužel. 
· Stisknutí citrusového plodu automaticky spustí motor; stlačením se kužel začne otáčet, otáčení lze přerušit zvednutím plodu. 
· Při druhém spuštění se kužel otáčí opačným směrem pro úplné vymačkání šťávy z plodu. 
· Po dokončení odšťavňování odstraňte filtry, na kterých zůstala dužina, nasaďte víko (A) na konvici (E) a uvolněte konvici, aby bylo snadné přenést šťávu na stůl. 
Tento přístroj je vhodný pro odšťavňování všech druhů citrusů. Je vybaven dvěma kužely: větší kužel s širší základnou pro velké citrusy, jako jsou pomeranče a grapefruity, a menší kužel pro citrusy velikosti citronů.
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Konvici na šťávu (E) umístěte na motorový blok a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí. Filtry položte na konvici. Menší kužel zaklapněte na filtr a v případě potřeby položte větší kužel na menší kužel.
ČIŠTĚNÍ
Odpojte zástrčku od elektrické sítě.
Mnohé části (víko, konvice, filtry, odšťavňovací kužely) lze mýt jako běžné nádobí. Oplachujte pod tekoucí vodou z kohoutku. Pro důkladnější čištění použijte neabrazivní houbičku a prostředek na nádobí. Motorový blok omývejte vlhkým hadříkem. Motorový blok nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 230V~50-60Hz, výkon: 40W 
· Kapacita konvice: 500 ml 
· 2 odšťavňovací kužely 
· Ovládání stiskem s obousměrným otáčením kuželu
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