INFORMACE O POUŽITÍ
· Nepokládejte přístroj tak, aby se stěny dotýkaly zdi. Nechte alespoň 10 cm volného prostoru vzadu, po stranách a nahoře.
· Na otevřené dvířka nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k poškození dvířek nebo k pádu a rozbití trouby.
· Přístroj je během provozu velmi horký; nikdy se nedotýkejte skla nebo vnitřních částí, pouze madla a ovládacího panelu. Používejte vždy chňapky a madlo, která jsou součástí balení, k vyjímání příslušenství.
· Po použití trvá asi 30 minut, než přístroj zcela vychladne.
· Nepokládejte nic na přístroj. Nepřemisťujte přístroj, pokud obsahuje jídlo nebo je ještě horký.
· Potraviny vkládejte pouze na plechy a příslušenství, které jsou součástí balení, aby se nedotýkaly topného tělesa.
· Nepřilévejte olej na plech (risk požáru).
· Nevylévejte vodu na horké sklo, mohlo by prasknout.
· Manipulujte opatrně s právě upečenými potravinami, mohou popálit.
· Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. Po skončení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
· Nepoužívejte přístroj ponořený ve vodě nebo jiných kapalinách, a chraňte ho před stříkající vodou.
· Během provozu uniká z větracích otvorů horká pára. Držte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti. Dávejte pozor na páru při otevírání dvířek po pečení. Nepřekrývejte větrací otvory během provozu.
· Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel.
· Přístroj nepoužívejte jako topení.
· Nevkládejte žádné předměty do větracích otvorů.
· Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku a počkejte, až všechny části úplně vychladnou.

INSTALACE
· Vyjměte všechny materiály z pečicího prostoru a uložte je na pevné a stabilní místo.
· Nepoužívejte troubu jako podpůrnou plochu pro jiné předměty nebo k uskladnění potravin, nádobí apod.

OVLÁDACÍ PANEL
A. Ikony pro 12 programů
B. Tlačítko pro otočení příslušenství
C. Tlačítko zapnutí/vypnutí
D. Tlačítko vnitřního světla
E. Tlačítko zvýšení hodnoty
F. Tlačítko snížení hodnoty
G. Tlačítko čas/teplota
H. Tlačítko menu
I. Tlačítko start

PEČENÍ
· Při prvním použití důkladně umyjte všechno příslušenství i vnitřek pečicího prostoru. Nechte otevřený prostor větrat asi 30 minut.
· Před prvním pečením nechte troubu běžet prázdnou asi 10 minut na maximální teplotu, aby se odstranil zápach novoty.
· Připojte do zásuvky s uzemněním.
· Umístěte plech na zachytávání tuku na dno pečicího prostoru.
· Umístěte potraviny na příslušenství a vložte do trouby.
· Pokud je přístroj v režimu standby, stiskněte ovládací panel, aby se probudil.
· Nastavte program, teplotu a čas pečení podle potřeby. Stiskněte Start pro spuštění. Vnitřní světlo lze kdykoliv zapnout tlačítkem.
· Dávejte pozor, během pečení a dokud přístroj nevychladne, se nedotýkejte vnitřních částí, pouze madla.
· Po zaznění časovače (5 pípnutí) vytáhněte potraviny a zkontrolujte upečení. Pokud není hotovo, nastavte další čas pečení.
· Přístroj lze vypnout i ručně podržením tlačítka na 3 sekundy.
· Dávejte pozor na páru při vyjímání jídla po pečení.
· Pokud chcete pokračovat v dalším pečení, není nutné čekat, trouba je ihned připravena.

MANUÁLNÍ PROVOZ
· Pro probuzení přístroje ze standby stiskněte ovládací panel.
· Nastavte teplotu tlačítkem Čas/Teplota a zvýšením/snížením hodnoty.
· Nastavte čas stejným způsobem.
· Stiskněte Start pro spuštění pečení.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY
· Pro probuzení ze standby stiskněte ovládací panel.
· Stiskněte Menu a pomocí tlačítek zvýšení/snížení vyberte program.
· Pro změnu nastavení programu stiskněte tlačítko Čas/Teplota a nastavte požadovanou hodnotu, pak Start.
Programy zahrnují např.:
P01 Air fryer, P02 Toast, P03 Ryba, P04 Kuřecí křídla, P05 Ohřev, P06 Sušení, P07 Mořské plody, P08 Hranolky, P09 Dezerty, P10 Maso, P11 Špízy, P12 Kuře na rožni.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Plech na tuk (vanička): vždy na dně pečicího prostoru, doporučuje se nalít trochu vody, aby se zabránilo zápachu a připálení.
Dírové plechy: lze použít zároveň na dvou úrovních, potraviny by měly být vzdálené minimálně 3 cm od horního topného tělesa. Nepoužívejte pečící papír, zamezilo by to proudění vzduchu.
Rožeň: upevněte špízy do rožně, umístěte do levého a pravého držáku, zavřete dvířka, nastavte pečení a zapněte otáčení. Používejte madlo při vyjímání. Pozor na popálení.
Koš: vhodný na hranolky, popcorn a jiné potraviny, které odolají otáčení koše. Upevněte do držáků, zapněte otáčení a pečení. Používejte madlo při vyjímání. Pozor na popálení.
Špízy: upevněte na otočná kolečka, připravte špízy s potravinami, nasaďte do držáků, zapněte otáčení a pečení. Používejte madlo při vyjímání. Pozor na popálení.

TIPY
· Přednastavené programy nezahrnují předehřátí. Doporučuje se buď použít předehřívací program, nebo přidat 4 minuty k časům pečení.
· Pro křupavější jídlo potřete potraviny olejem.
· Nepřeplňujte příslušenství jídlem, pečení by nebylo rovnoměrné.
· Potraviny by měly být minimálně 3 cm od topného tělesa nahoře.
· Potraviny menší velikosti vyžadují kratší čas, větší množství delší.
· Míchejte potraviny v polovině pečení pro lepší výsledek.
· Potraviny s vysokým obsahem tuku (např. klobásy) nejsou vhodné do fritovací trouby.
· Pro pečení koláčů nebo křehkých potravin použijte vhodný plech nebo misku.

ČIŠTĚNÍ
· Čistěte po každém použití. Vytáhněte zástrčku a nechte vychladnout.
· Nepoužívejte vodu přímo na přístroj.
· Nepoužívejte abrazivní houbičky ani kovové nástroje.
· Vnitřek čistěte teplou vodou a měkkou houbou.
· Nepoužívejte myčku na příslušenství s nepřilnavým povrchem, raději ruční mytí.

TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 220-240 V, 50-60 Hz
· Výkon: 1800 W
· Kapacita: 13 litrů, vnitřní světlo
· Teplota: 30° - 200 °C, časovač 60 minut
· Digitální displej, 12 přednastavených programů
· Příslušenství: 3 plechy, koš, špízy, rožeň, madlo
· Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W
· Přístroj přejde do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti

