RC31
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nerozumným používáním.
Před použitím zkontrolujte neporušenost přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis. Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí; zároveň připomínáme, že tyto materiály musí být tříděny.
Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze výrobky odpovídající platným bezpečnostním normám; nepřekračujte limity zatížení uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacím kabelu ani maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru. Nenechávejte přístroj zbytečně připojený; pokud jej nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
Přístroj vždy odpojte od napájení, pokud je ponechán bez dozoru.
Čištění provádějte vždy po odpojení zástrčky. Pokud je přístroj mimo provoz a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu.
· Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za kabel při vytahování zástrčky. Nenechávejte kabel viset z pracovní plochy, kde by za něj mohlo zatáhnout dítě. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo došlo ke zkratu; opravu svěřte autorizovanému servisu. 
· Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 
· Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností či znalostí pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly souvisejícím rizikům; čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. 
· Děti si nesmí s přístrojem hrát. 
· Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
· Tento přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné použití, například v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro hosty hotelů, motelů, penzionů nebo rezidencí. 
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo dojde k poruše či nesprávné funkci, nemanipulujte s přístrojem. Případnou opravu musí provést výrobce, jeho servisní služba nebo osoba s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost přístroje a způsobit ztrátu záruky.
· Přístroj není určen k používání pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel. Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství. 
· Nepoužívejte pod nebo vedle hořlavých materiálů, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné zóny nebo pára. 

INFORMACE O POUŽITÍ
POZOR: nikdy a za žádných okolností nepoužívejte přístroj ve vaně nebo ve sprše. Zabraňte vniknutí vody do přístroje. Pokud k tomu dojde, nechte zastřihovač zkontrolovat kvalifikovaným personálem před dalším použitím.
· Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin. 
· Při používání buďte velmi opatrní: nepoužívejte přístroj ve stavu ospalosti a provádějte opatrné a jemné pohyby. Nepoužívejte na paruky nebo podrážděnou pokožku. Provozní teplota: 15–35 °C. 
· Před výměnou nástavce přístroj vypněte. Přístroj nabíjejte pouze ve vypnutém stavu. 
· Přístroj pravidelně čistěte a promazávejte pro zajištění lepšího výkonu a delší životnosti. 
· Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. 
· Tento přístroj je určen výhradně pro stříhání vlasů, zastřihování vousů, kotlet a kníru a odstraňování chloupků z nosu a uší; jakékoli jiné použití je považováno za nebezpečné. Nepoužívejte přístroj, pokud je některý nástavec (např. hřeben nebo čepel) poškozen. 
· Nikdy se nepokoušejte tímto přístrojem upravovat nebo stříhat obočí a řasy. 
· Pokud byl přístroj vystaven výrazné změně teploty, tlaku nebo vlhkosti, počkejte před použitím přibližně 30 minut. 

OZNAČENÍ ČÁSTÍ RC31
[image: ]A) Hřebeny zastřihovače vlasů (3 ks)
B) Čepel zastřihovače vlasů
C) Holicí hlavice
D) USB kabel
E) Zastřihovač chloupků nosu/uší
F) Zastřihovač vousů
G) Hřeben zastřihovače vousů
H) Zastřihovač těla
I) Hřebeny pro zastřihovač těla
L) Tělo přístroje
M) Tlačítko ON/OFF
N) Mazací olej
O) Indikátor nabíjení
P) Nabíjecí konektor 
Q) Čisticí štěteček
R) Základna
S) Hřeben
T) Nůžky

NABÍJENÍ
Při prvním použití přístroj plně nabijte a ponechte jej připojený k nabíječce alespoň 1,5 hodiny.
Pro nabíjení připojte USB kabel (D) do vhodného USB portu (PC, USB nabíječka, powerbanka apod.) a do konektoru (P). Během nabíjení svítí indikátor (O) červeně. Po dokončení nabíjení se rozsvítí modře.
Následující doporučení pomohou prodloužit životnost baterie:
· Při prvním použití plně nabijte baterii po dobu cca 1,5 hodiny. 
· Před dalším nabíjením baterii zcela vybijte. 
· Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte (cca 2 měsíce), doporučuje se jej před opětovným použitím nabíjet asi 1,5 hodiny. 
· V každém případě se doporučuje baterii před nabíjením zcela vybít. 
Pokud přístroj funguje pouze při připojení k USB napájení i po nabití, je možné, že baterie již není schopna dodávat energii. V takovém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.

PŘIPOJENÍ STŘÍHACÍCH NÁSTAVCŮ
Všechny stříhací nástavce, jako čepel zastřihovače vlasů (B), holicí hlavice (C), zastřihovač nosu/uší (E), zastřihovač vousů (F) a zastřihovač těla (H), lze připojit a odpojit stejným způsobem.
1. Pro připojení nástavce jej zatlačte do přístroje, dokud nezapadne. 
2. Pro odpojení nástavce jej vytáhněte za část s čepelí. 

DOPORUČENÍ PRO STŘÍHÁNÍ
· Před zahájením stříhání se ujistěte, že je přístroj nabitý. 
· Používejte pouze na čisté a suché vlasy; nikdy nepoužívejte na mokré vlasy. 
· Ujistěte se, že hlava osoby, které stříháte vlasy, je ve výšce vašich ramen, aby byla každá oblast dobře viditelná. 
· Stříhejte vlasy ve směru jejich růstu. 
· Nainstalujte stříhací nástavec podle předchozích pokynů. 

POUŽITÍ
1. ZASTŘIHOVAČ VLASŮ
· Po nasazení čepele (B) připevněte jeden z hřebenových nástavců (A) a zajistěte jej do zacvaknutí. 
· Zvolte hřeben podle požadované délky střihu: 
	Hřeben
	Délka po střihu

	Bez hřebenu
	0,8 mm ± 0,3 mm

	1
	3 mm

	2
	6 mm

	3
	9 mm


Poznámka: Při prvním použití se doporučuje začít s nejdelší délkou.
· Zapněte přístroj tlačítkem (M). 
· Pohybujte přístrojem pomalu po vlasech ve směru růstu. 
· Pro dosažení dobrého výsledku udržujte plochou část hřebenu stále v kontaktu s pokožkou hlavy. 
· Proveďte více tahů, abyste zajistili rovnoměrný střih. 
· Pravidelně odstraňujte vlasy z hřebenu. 
TVAROVÁNÍ A HOLENÍ
Přístroj lze používat i bez hřebenu pro velmi krátký střih (0,8 mm), úpravu krku, kotlet a oblasti kolem uší.
POZOR: při použití bez hřebenu buďte velmi opatrní, čepele jsou velmi ostré.

2. ZASTŘIHOVAČ TĚLA
· Nasaďte nástavec (H). 
· Používejte pro holení chloupků na těle, úpravu kníru, kotlet, kontur vousů nebo odstranění jednotlivých chloupků. 
· Nástavec lze používat s hřebeny (I) 1 mm a 2 mm nebo bez nich. Bez hřebenu je délka střihu 0,3 mm. 

3. ZASTŘIHOVAČ VOUSŮ
· Připevněte nástavec (F) a nasaďte hřeben (G). 
· Posuňte hřeben nahoru nebo dolů podle požadované délky střihu. Bez hřebenu je délka střihu 0,8 mm. 
· Zapněte přístroj tlačítkem (M). 
· Pohybujte přístrojem pomalu po vousech ve směru růstu. 
· Udržujte plochou část hřebenu v kontaktu s pokožkou. 
· Pravidelně odstraňujte chloupky z hřebenu. 

4. ZASTŘIHOVAČ CHLOUPKŮ NOSU/UŠÍ
· Připojte nástavec (E). 
· Zapněte přístroj tlačítkem (M). 
· Pro odstranění chloupků z nosu vložte špičku nástavce do nosní dírky (max. 0,5 cm) a pomalu pohybujte přístrojem v malých kruzích. 
· Pro odstranění chloupků z uší pohybujte nástavcem kolem a uvnitř ucha (max. 0,5 cm). 

5. HOLICÍ HLAVICE
· Holicí hlavici (C) používejte pro přesné kontury nebo zarovnání vousů. 
POZOR: před použitím zkontrolujte, zda není čepel poškozená. Pokud ano, nástavec vyměňte.
· Připojte holicí hlavici. 
· Zapněte přístroj tlačítkem (M). 
· Pohybujte přístrojem pomalu kolem holených oblastí. 
POZOR: během holení netlačte příliš silně na pokožku.

ČIŠTĚNÍ
POZOR: před jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
Po každém použití očistěte použitý hřeben nebo čepel fouknutím nebo pomocí přiloženého štětečku (Q).
Používejte přiložený olej k mazání čepele. Pokud mazání provádíte pravidelně, postačí 2–3 kapky. Používejte pouze přiložený olej nebo podobný olej bez obsahu kyselin.
Tělo přístroje neponořujte do vody; čistěte jej měkkým lehce navlhčeným hadříkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY
· Vstupní napětí a proud: DC 5V – 1000 mA 
· Lithiová baterie 600 mAh 
· Doba nabíjení: 1,5 hodiny 
· Výdrž baterie: až 90 minut 
· 5 v 1: zastřihovač vlasů, zastřihovač vousů, zastřihovač těla, zastřihovač nosu/uší a elektrický holicí strojek
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