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POPIS 
1. hodiny
2. teplota
3. Datum
4. Den v týdnu
5. vlhkost
6. Tlačítko SET, nastavení času 12 / 24Hr, hodiny / minuty, rok, měsíc / den, jazyk
7. Tlačítko ALARM, nastavení alarmu
8. Tlačítko p, nastavení nastavení
9. tlačítko q, nastavení nastavení
10. ° C / ° F, výběr Celsia nebo Fahrenheita
11. Tlačítko SNOOZE, okamžité zastavení poplachu
12. Prostor pro baterie
13. Podstavec

Baterie
1. Do prostoru pro baterie (12) na zadní straně přístroje vložte 2 baterie typu "AA", které respektují uvedené polarity.
Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, vyjměte baterie. Vyměňte baterie, jestliže se zobrazovací čísla stanou méně čitelnými.

Nastavení hodin/datumu/jazyku
1. Stiskněte a podržte tlačítko SET (6).
2. Stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9) vyberte formát času za 12 nebo 24 hodin. Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
3. Nastavte čas stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9). Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
4. Nastavte minuty stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9). Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
5. Stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9) nastavte rok. Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
6. Stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9) upravte měsíc. Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
7. Stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9) nastavte den. Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
8. Stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9) upravte jazyk. Stiskněte tlačítko SET (6) pro potvrzení.
NASTAVENÍ ALARMU
1. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM (7).
2. Nastavte čas stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9). Stiskněte tlačítko ALARM (7) pro potvrzení.
3. Stisknutím tlačítek p (8) nebo q (9) upravte minuty. Stiskněte tlačítko ALARM (7) pro potvrzení.
AKTIVACE / DEAKTIVACE ALARMU
1. Chcete-li aktivovat budík, stiskněte tlačítko ALARM (7) a poté tlačítko p (8). Na displeji se objeví symbol zvonu.
2. V nastaveném čase je aktivován alarm. Poplach lze několikrát vypnout tlačítkem SNOOZE (11). Po uplynutí 5 minut se ozve alarm znovu.
3. Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko ALARM (7) a tlačítko p (8). Symbol zvonu zmizí z displeje.
VÝBĚR CELSIUS GRADE - FAHRENHEIT
1. Stiskněte tlačítko ° C / ° F (10) pro zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Montáž na stěnu
Tento spotřebič je určen k zavěšení na stěnu. Chcete-li získat maximální čitelnost displeje, zavěste jej minimálně o 2 metry, abyste vytvořili úhel přibližně 70 ° vzhledem k pohledu.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Napájecí zdroj: ......................... 2 baterie typu AA
Rozměry: ... 270 × 355 × 30 mm

Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jiné charakteristiky než ty, které jsou popsány.

INFORMACE PRO UŽIVATELE podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014 "Provádění směrnice 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)"
Symbol zkřížené nádoby na spotřebiči naznačuje, že produkt na konci jeho životnosti musí být shromažďován odděleně od ostatních odpadů. Uživatel proto musí přinést zařízení integruje podstatné složky dosáhly konce životnosti na příslušné diferencované sběrných středisek pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo se vrátit k prodejci, kteří v okamžiku nákupu nového zařízení ekvivalentního typu, ve jeden k jednomu nebo 1 až nulu pro zařízení se stranou větší než 25 cm. Vhodné oddělený sběr pro následné má být odebráno pověření zařízení pro recyklaci, zpracování a likvidaci životního prostředí takového zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých se skládá l ' zařízení. Nelegální ukládání výrobku uživatelem zahrnuje použití správních sankcí podle legislativního nařízení n. Legislativní nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014
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