G10061
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku pečlivě uschovejte pro další použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody vzniklé nevhodným, chybným nebo nerozumným použitím.
Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis. Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky apod.) v dosahu dětí, protože představují možné zdroje nebezpečí; zároveň připomínáme nutnost jejich třídění.
Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
Je-li nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; nepřekračujte limity zatížení uvedené na adaptéru nebo prodlužovacím kabelu ani maximální výkon vyznačený na vícenásobné zásuvce.
Nenechávejte spotřebič zbytečně připojený k síti; pokud jej nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru. Čištění provádějte až po vytažení zástrčky.
Pokud je spotřebič nefunkční a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se jej znehodnotit odříznutím napájecího kabelu.
· Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům ani k horkým povrchům a neodpojujte jej tahem za kabel. Nenechávejte jej viset z pracovní plochy, kde by jej mohlo uchopit dítě. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo v případě zkratu; opravu svěřte autorizovanému servisu.
· Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama ani bosí.
· Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání; čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.
· Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
· Uchovávejte výrobek i napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
UPOZORNĚNÍ: výrobek má topnou funkci. Povrchy mohou dosahovat vysokých teplot. Protože vnímání teploty je individuální, používejte spotřebič opatrně. Dotýkejte se pouze ploch určených k dotyku.
Je-li napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy či nesprávné funkce spotřebič nijak neupravujte. Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo osoba s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a vést ke ztrátě záruky.
· Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace (kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích či jiných pracovištích, pro hosty v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích).
· Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání. Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
· Nepoužívejte pod nebo vedle hořlavých materiálů (např. záclon), zdrojů tepla, chladných zón či páry. Nevystavujte výrobek nárazům. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
UPOZORNĚNÍ, NEBEZPEČÍ POŽÁRU:
Nepoužívejte v žádném případě na:
· kovových stolech nebo površích
· varných deskách nebo sporácích
· lednicích a truhlicových mrazničkách
· jiných površích s kovovým jádrem
Indukční provoz může při zahřívání nádoby zahřívat i kovový podklad, který se může v některých případech rozžhavit. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že se pod ním nenacházejí kovové předměty.

INFORMACE O POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte s prázdným nádobím. Nikdy nepřehřívejte hrnec nebo pánev.
Nevkládejte mezi varnou desku a nádobu hliníkovou fólii, papír ani hořlavé materiály.
S čerstvě uvařenými pokrmy manipulujte opatrně.
Nepřemisťujte spotřebič během vaření ani pokud jsou na něm horké předměty.
Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tedy s nádobím vhodným pro indukční vaření. Používejte nádoby odpovídající velikosti varné zóny.
Po použití vytáhněte zástrčku a nechte všechny části vychladnout před uložením nebo čištěním. K čištění používejte měkké houbičky.
Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Nenechávejte jej pod tekoucí vodou. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin na varné plochy.
Umístěte desku na stabilní a rovný povrch. Během používání ponechte po stranách dostatečný prostor (5–10 cm).
Nezakrývejte ventilační otvory.
Nepoužívejte jako odkládací plochu.
Vzhledem k vysokému výkonu nepoužívejte vícenásobné zásuvky pro připojení do sítě.
Nepoužívejte s implantovaným kardiostimulátorem. Nepoužívejte, pokud je varné sklo poškozené. Umístěte mimo dosah zařízení citlivých na magnetické pole (TV, rádio, magnetické karty apod.).
Nedotýkejte se varné plochy během používání, protože je zahřívána nádobou.
Pro vypnutí používejte tlačítko ON/OFF; nevypínejte odebráním nádoby.

INDUKČNÍ VAŘENÍ
Tato elektrická deska je vhodná k vaření a ohřevu mnoha potravin pomocí vhodných hrnců a pánví. Indukční vařič vytváří magnetické pole na dně nádoby, čímž v ní vznikají proudy, které zahřívají potraviny.
Téměř veškerý odebíraný výkon je přenesen přímo do nádoby, čímž se minimalizují tepelné ztráty. Varná plocha navíc zůstává chladná, což zvyšuje bezpečnost.
VHODNÉ NÁDOBÍ: smaltované, litinové, železné, nerezové s feromagnetickým dnem, hliníkové slitiny s feromagnetickým dnem. Dno musí být rovné.
NEVHODNÉ NÁDOBÍ: měděné, skleněné, keramické, hliníkové, s oblým dnem nebo o průměru menším než 8 cm.
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POPIS G10061
1. Varná deska
2. Varné zóny
3. Ve spodní části: chladicí ventilátor
4. Ovládací panel

PROVOZ
· Umístěte desku na rovný a stabilní povrch s dostatečným prostorem po stranách.
· Položte vhodnou nádobu doprostřed varné zóny (2), vložte potraviny a zapojte zástrčku do zásuvky: spotřebič vydá zvuk a displej zobrazí „Lo“. Stiskněte tlačítko ON/OFF na panelu (4); kontrolka ON/OFF se rozsvítí.
· [image: ]
1) Vaření s nastavením výkonu
· Stiskněte jednou tlačítko „Select“. Displej zobrazí „1200W“.
· Tlačítky „Max“ a „Min“ nastavíte maximální nebo minimální výkon.
· Tlačítky „+“ a „–“ lze upravit výkon (200–2000 W).
· Po dokončení stiskněte ON/OFF; displej zobrazí „Lo“.
1A) Časovač při nastavení výkonu
· Během vaření stiskněte „Select“. Kontrolka „time“ bliká, displej zobrazí „0“.
· Tlačítky „+“ a „–“ nastavte dobu až 180 minut.
· Po uplynutí času se vaření zastaví.
2) Vaření s regulací teploty
· Stiskněte „Select“ třikrát, dokud se nerozsvítí „Temp“ (displej „180“).
· Nastavte teplotu mezi 60 °C a 240 °C (10 úrovní).
2A) Časovač při nastavení teploty
· Stiskněte „Select“ počtvrté a nastavte čas až 180 minut.
· Po uplynutí času se vaření zastaví.

ZÁMEK TLAČÍTEK
Pro uzamčení stiskněte současně „+“ a „–“. Na displeji se zobrazí „L“.
Pro odemknutí stiskněte opět současně „+“ a „–“.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Spotřebič se automaticky vypne, pokud není přítomna vhodná nádoba. Displej zobrazí „E0“ na 30 sekund, poté přejde do pohotovostního režimu („Lo“).
Po vypnutí tlačítkem ON/OFF ventilátor běží přibližně 60 sekund k ochlazení. Vždy vypínejte tlačítkem ON/OFF.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
· E0 – nevhodná nebo chybějící nádoba
· E01 – vnitřní přehřátí nebo zkrat
· E02 – přehřátí varného skla
· E03 – příliš vysoké nebo nízké napětí

ČIŠTĚNÍ
· Odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
· Neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
· Nepoužívejte abrazivní ani kovové houbičky.
· Čistěte vlhkou měkkou houbičkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájení: AC 230 V ~ 50 Hz
· Maximální výkon: 2000 W
· Regulace výkonu a teploty
· Časovač 180 minut
· Zámek tlačítek
· Dotykové ovládání
· Kontrolky
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