FG9700 Horkovzdušná trouba a fritéza

TŘÍDY OCHRANY / PROSTŘEDKY OCHRANY
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI
VAROVÁNÍ
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI
UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY PRO UŽIVATELE ANI NÁHRADNÍ SOUČÁSTI. PRO VŠECHNY SERVISNÍ ÚKONY SE OBRATTE NA AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ CENTRUM.
Pokud je na přístroji uvedena některá z níže uvedených značek, znamená to, že technické parametry odpovídají danému symbolu.
Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokonapěťových částí uvnitř výrobku; za žádných okolností jej neotvírejte.
Tento symbol varuje uživatele před neizolovaným nebezpečným napětím uvnitř zařízení, které může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kryt.
Tento symbol znamená, že přístroj je třídy I: to znamená, že přístroj má zástrčku s ochranným vodičem a musí být připojen výhradně do zásuvky s ochranným uzemněním.
Pozor: tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba při používání výrobku dodržovat.
Pozor: horký povrch, nebezpečí popálení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Následují důležitá upozornění týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě uschovejte pro případné další použití; výrobek používejte pouze podle pokynů v této příručce; jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé nevhodným, chybným nebo nerozumným použitím.
Před použitím zkontrolujte stav přístroje; pokud máte pochybnosti, nepoužívejte jej a kontaktujte servis.
Nenechávejte obaly (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) na dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí; také tyto obaly likvidujte v souladu s místními předpisy pro tříděný odpad.
Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají vašemu elektrickému napájení; instalaci provádějte podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
Pokud je třeba použít adaptéry, prodlužovací kabely nebo rozbočovače, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; nepřekračujte hodnoty maximálního proudu a výkonu uvedené na těchto příslušenstvích.
Neponechávejte přístroj zbytečně zapnutý; vždy jej odpojte ze zásuvky, když se nepoužívá.
Vždy odpojte přístroj od napájení, pokud jej necháte bez dozoru.
Čištění provádějte pouze po odpojení ze zásuvky.
Pokud je přístroj mimo provoz a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se přerušit přívod energie odříznutím napájecího kabelu.
· Nedotýkejte se napájecího kabelu ostrými předměty nebo horkými povrchy a nepoužívejte jej k vytažení zástrčky.
· Kabel nesmí viset z pracovního povrchu, kde by jej dítě mohlo chytit.
· Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo došlo ke zkratu; nechte jej opravit autorizovaným servisem.
· Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Ukládejte jej na suchém místě.
· Neovládejte nebo se nedotýkejte výrobku mokrýma rukama nebo naboso.
· Tento přístroj může používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému použití a pochopily rizika; děti se nesmí věnovat čištění nebo údržbě bez dohledu, pokud nejsou starší 8 let.
· Děti si nesmějí hrát s přístrojem.
· Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo přístroj nefunguje správně, nezkoušejte jej sami opravovat. Opravu smí provádět pouze výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zrušit záruční podmínky.
UPOZORNĚNÍ: výrobek má topnou funkci. Povrchy mohou dosahovat vysokých teplot. Protože vnímání tepla je individuální, používejte přístroj opatrně. Dotýkejte se pouze určených částí, jako jsou madla a ovládací panel.
· Přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích či jiných pracovních prostorách, nebo pro hosty v hotelích, motelech, penzionech nebo ubytovnách.
· Přístroj není určen pro ovládání externími časovači nebo dálkovými ovladači.
· Před každým použitím odvíjejte napájecí kabel.
· Nepokládejte přístroj na okraj nebo do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené či vlhké oblasti.
· Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
· Nepřemisťujte přístroj, pokud obsahuje jídlo nebo je ještě horký.

POUŽITÍ
Nevkládejte přístroj přímo ke zdi. Nechte alespoň 10 cm volného prostoru vzadu, po stranách i nahoře.
Přístroj se při používání hodně zahřívá; nikdy se nedotýkejte skla ani vnitřních částí, pouze madla a ovládacího panelu. Vždy používejte přiložené chňapky a madla k vyjmutí příslušenství.
Na otevřené dvířka nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k poškození dveří nebo pádu a rozbití trouby.
Po použití trvá asi 30 minut, než se přístroj úplně ochladí.
Na přístroj nikdy nepokládejte nic.

ČIŠTĚNÍ
Čistěte po každém použití. Nejprve vytáhněte zástrčku a nechte přístroj vychladnout.
· Nepoužívejte ponoření do vody ani jiných kapalin.

INSTALACE
Vyjměte všechny materiály z prostoru pro vaření a uložte je na pevné a stabilní povrchy.
Nepoužívejte troubu jako podpěru pro předměty nebo jako místo pro uložení potravin, nádobí apod.
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OVLÁDACÍ PANEL
A. Tlačítka pro 12 přednastavených programů
B. Tlačítko zapnutí otáčení příslušenství
C. Tlačítko ON/OFF
D. Tlačítko ohřevu
E. Tlačítko zvýšení hodnoty
F. Tlačítko snížení hodnoty
G. Tlačítko času
H. Tlačítko teploty
I. Tlačítko vnitřního osvětlení
J. Tlačítko zpožděného startu
K. Tlačítko START
L. Displej
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PEČENÍ
Při prvním použití důkladně umyjte všechny příslušenství a vnitřek trouby. Nechte vnitřek otevřený asi 30 minut s vyjmutým příslušenstvím. Před prvním pečením spusťte prázdný provoz na maximální teplotu přibližně 10 minut, abyste odstranili zápach novoty.
· Připojte k zásuvce s uzemněním.
· Umístěte odkapávací plech (5) na dno trouby.
· Umístěte potraviny na příslušenství a vložte je do trouby.
· Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2).
· Nastavte program, teplotu a čas pečení podle dalších instrukcí. Stiskněte tlačítko pro spuštění pečení.
· V každém okamžiku můžete zapnout vnitřní osvětlení tlačítkem (I).
Pozor: Nedotýkejte se příslušenství nebo vnitřních částí během pečení a dokud se vše úplně nevychladne. Dotýkejte se pouze madla (8).
Když zazní signál časovače (10 pípnutí), pečení je dokončeno. Vyjměte jídlo a zkontrolujte, zda je hotové. Pokud není, vraťte jej do trouby a nastavte další pečení na několik minut. Poznámka: zařízení lze ručně vypnout stisknutím tlačítka na ovládacím panelu (2).
Pozor na páru při vyjímání nádoby po pečení.
· Přendejte jídlo do nádoby nebo na talíř. Po ukončení jednoho pečení není potřeba čekat a trouba je ihned připravena na další.

PROVOZ
MANUÁLNÍ PROVOZ
· Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2).
· Stiskněte tlačítko Teplota (H) a nastavte požadovanou teplotu tlačítky (E a F).
· Stiskněte tlačítko Čas (G) a nastavte požadovaný čas pečení tlačítky (E a F).
· Stiskněte tlačítko pro spuštění pečení.
PROVOZ S PŘEDNASTAVENÝMI PROGRAMY
· Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2).
· Stiskněte jedno z 12 tlačítek přednastavených programů (A).
	Program
	Čas (min)
	Teplota (°C)
	Program
	Čas (min)
	Teplota (°C)

	Ohřev
	3
	180
	Dezerty
	25
	160

	Hranolky
	15
	200
	Plody moře
	8
	180

	Polopečený chléb
	12
	200
	Ryba
	10
	180

	Kuřecí stehýnka
	20
	200
	Kuře na rožni
	30
	200

	Maso
	12
	180
	Zelenina
	10
	160

	Pizza
	20
	180
	Sušička
	360
	60


· Chcete-li změnit nastavení vybraného programu:
o Stiskněte tlačítko Teplota (H) a upravte teplotu tlačítky (E a F).
o Stiskněte tlačítko Čas (G) a upravte čas tlačítky (E a F).
· Stiskněte tlačítko pro spuštění pečení.
Poznámka: Nastavené čas a teplota jsou navrženy tak, aby zajistily správné pečení podle druhu jídla. Doporučuje se měnit nastavení jen na základě zkušeností (např. pokud předchozí pečení nebylo dostatečné nebo bylo příliš dlouhé). Čas nezahrnuje dobu potřebnou k dosažení nastavené teploty.

Během pečení:
· Lze měnit čas a teplotu.
· Zařízení lze zastavit tlačítkem (C). Pokud se restartuje do 10 sekund, program bude pokračovat tam, kde byl zastaven. Jinak je nutné znovu nastavit čas a teplotu.
· Neotevírejte dvířka trouby (4) bez potřeby (např. pro míchání nebo kontrolu jídla). Otevření dvířek pozastaví pečení, po zavření pokračuje.

FUNKCE ZPOŽDĚNÉHO STARTU
Je možné nastavit zpoždění spuštění pečení od 30 minut do 8 hodin po nastavení.
· Vložte jídlo a nastavte pečení podle předchozích instrukcí.
· Stiskněte tlačítko (J) pro nastavení zpoždění. Nastavte zpoždění tlačítky (E a F). Spustí se časovač, po jehož vypršení začne pečení.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NEPŘILNAVÝ PLECH (5)
Slouží k zachycení tuku a umisťuje se na dno trouby. Doporučuje se nalít trochu vody, aby se zabránilo zápachu a připékání.
PRODĚROVANÝ PLECH (6) A AIR FRYER PLECH
Jsou součástí příslušenství a lze na nich péct různé potraviny. Umístěte je do drážek po stranách trouby pomocí chňapek. Můžete použít oba plechy najednou pro pečení ve dvou úrovních, s nepřilnavým plechem (5) jsou úrovně tři.
Jídlo by mělo být vzdáleno minimálně 3 cm od horní topné spirály. Nepoužívejte pečicí papír, protože by ucpal otvory a zhoršil cirkulaci vzduchu a pečení.
ROŽN (9)
· Připevněte jehly (C) na tyč (D) a zajistěte kolíkem (B).
· Nasuňte jehly do kuřete (nebo masa) a pevně ho upevněte.
· Vložte levou stranu do levého otočného držáku (A) a pravou do pravého (E).
· Ujistěte se, že je rožeň správně upevněn.
· Zavřete dvířka trouby a nastavte pečení.
· Stiskněte tlačítko pro spuštění pečení a tlačítko "Rotate" (B) pro otáčení rožně.
· Pro vyjmutí použijte madlo (12). POZOR na popálení, používejte chňapky.
KOŠ (10)
· Koš je vhodný na pečení hranolek a dalších potravin, které se při otáčení koše nerozpadnou.
· Připevněte rožeň k koši kolíky.
· Naplňte koš jídlem a zavřete dvířka trouby.
· Vložte koš do držáků trouby.
· Nastavte pečení a stiskněte tlačítko "Rotate" (B) pro otáčení koše.
· Vyjměte koš pomocí madla (12). POZOR na popálení, používejte chňapky.
ŠPEJLE (11)
· Připevněte dvě perforované kolečka (11b) na tyč a zajistěte kolíky (B).
· Připravte špízy (11a) s potravinami.
· Nasaďte špízy na kolečka, lze jich dát až 10.
· Vložte do trouby jako u rožně.
· Nastavte pečení a stiskněte tlačítko "Rotate" (B) pro otáčení špízů.
· Vyjměte pomocí madla (12). POZOR na popálení, používejte chňapky.

TIPY
Přednastavené programy nezahrnují čas předehřevu. Lze předehřát 3-4 minuty nebo čas přidat k pečení.
U jídla na plechu nebo v koši se doporučuje potírat olejem pro větší křupavost.
Nepřeplňujte příslušenství jídlem, pečení by bylo horší.
Jídlo by mělo být vzdáleno minimálně 3 cm od horní topné spirály.

Nastavení podle druhu jídla:
	Jídlo
	Množství (g)
	Čas (min)
	Teplota (°C)
	Příslušenství

	Tenké mražené hranolky
	600-700
	15-20
	200
	Koš

	Tlusté mražené hranolky
	600-700
	18-23
	200
	Koš

	Gratinované brambory
	700-900
	15-20
	200
	Plech

	Steaky
	200-800
	15-20
	180
	Plech

	Vepřové kotlety
	400-800
	12-16
	180
	Plech

	Hamburger
	200-800
	10-15
	185
	Plech

	Kuřecí prsa
	400-800
	15-20
	180
	Plech

	Kuřecí stehýnka
	400-800
	25-30
	190
	Plech

	Kuře na rožni
	700-1000
	40-45
	180
	Rožeň

	Masové špízy
	400-800
	15-20
	185
	Špízy

	Klobásy
	400-800
	12-16
	200
	Špízy

	Ryby na špízech
	400-800
	13-15
	170
	Špízy

	Pečená nebo gratinovaná ryba
	400-800
	13-16
	180
	Plech

	Mražené kuřecí nugety
	500-800
	8-14
	200
	Plech

	Mražené rybí tyčinky
	500-800
	6-10
	200
	Plech

	Smažený sýr (mražený)
	500-700
	8-10
	180
	Plech

	Plněná zelenina
	500-700
	15-18
	160
	Plech


ČIŠTĚNÍ
Čistěte po každém použití. Odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte všechny části vychladnout, než začnete s čištěním.
· Nemačkejte spotřebič do vody. Vyvarujte se stříkající vody nebo jiných kapalin, které by mohly zasáhnout přístroj.
· Nedovolte, aby kapky vody nebo mýdla pronikly do větracích otvorů během čištění.
· K čištění vnější části použijte měkký navlhčený hadřík.
· Odpor (topné těleso) čistěte kartáčem na čištění, abyste odstranili zbytky jídla.
· Vnitřek čistěte teplou vodou a neabrazivní houbičkou.
· Nepřilnavé příslušenství lze mýt jako běžné nepřilnavé pánve, ale nedoporučuje se používat myčku nádobí. Nepoužívejte drsné houbičky, kovové nástroje ani kuchyňské náčiní.
· Příslušenství z nerezové oceli lze mýt jako běžné nádobí.
TECHNICKÉ PARAMETRY
• Napájení: AC 220-240V~50Hz. Výkon: 1600-1800W
• Prostor s kapacitou 12 litrů a vnitřním světlem
• Nastavitelná teplota (50° - 200°C) - časovač 60 minut
• Digitální displej - 12 přednastavených programů
• Příslušenství: 3 plechy, koš, špízy, rožeň, madlo
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